Проверьте железнодорожную сеть, существующую между заводами-производителями нефтепродуктов и портами их отправки на экспорт (см. рис.), на пропускную способность безотносительно к найденному оптимальному плану перевозок. При проверке используйте максимальную мощность порта отгрузки Усть-Луга и заданные в таблице значения пропускных способностей железнодорожных веток. 

Примите во внимание, что в этой задаче система может быть не сбалансирована по производству и потреблению. 

Найдите «узкое место» этой транспортной системы и максимальный поток, который она может пропустить. Дайте интерпретацию полученных результатов.  
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Эдуард, обратите внимание, что для решения второй задачи нет рекомендации использовать пакет программ ( (но это подразумевается )
1. Суммарная производственная мощность шести заводов (из задачи 1) 2110 тонн.

2. С учетом пропускной способности исходящих от заводов веток заводы могут впустить в транспортную систему 120+220+140+60+540+800=1880 тонн.

120+220+140+140+900+1000=2520 тонн
3. С учетом пропускной способности входящих в порты веток порты могут пропустить дальше 225+340+200+450+440==1655 тонн (пропускную способность Усть-Луги берем 150+75=225)
300+300+50+40+260+100+100+250+400+430=2230

4. Прорисовываем движение потоков по веткам через узлы Т1-Т5 так, чтобы загрузить полностью входящие в порты ветки и видим, что это может быть сделано легко многими способами.

Ответы:

Ограничением  транспортной системы является недостаточная пропускная способность веток, входящих в порты.

Максимальный поток – 1655 тонн.
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